별 표		분야별 대상 항목 및 성능 기준 (적용기준)

□ 특정대기유해물질

대상물질 (단위)		신기술(공법) 적용기준(배출농도)				적용 분야
		Ⅰ등급	Ⅱ등급	Ⅲ등급	Ⅳ등급
벤젠 (ppm)		0.1 미만	0.6 미만	1.2 미만	1.8 미만	아스콘, 염색, 인쇄
시안화수소 (ppm)		0.05 미만	0.8 미만	1.6 미만	2.4 미만	아스콘, 염색, 인쇄
염소 및 염화수소 (ppm)		0.4 미만	1.5 미만	3 미만	4.5 미만	아스콘, 염색, 인쇄
페놀 및 그 화합물 (ppm)		0.2 미만	0.4 미만	0.8 미만	1.2 미만	아스콘, 염색, 인쇄
포름알데히드 (ppm)		0.08 미만	0.8 미만	1.6 미만	2.4 미만	아스콘, 염색, 인쇄
다환방향족 탄화수소류	(mg/㎥)	0.00003 미만	0.0001 미만	0.01 미만	0.015 미만	아스콘
	(ng/㎥)	30 미만	100 미만	10,000 미만	15,000 미만
불소화물 (ppm)		0.05 미만	0.3 미만	0.6 미만	0.9 미만	염색, 인쇄
비소 및 그 화합물 (ppm)		0.003 미만	0.05 미만	0.1 미만	0.15 미만	염색, 인쇄
카드뮴 및 그 화합물 (mg/㎥)		0.01 미만	0.02 미만	0.04 미만	0.06 미만	염색, 인쇄
납 및 그 화합물 (mg/㎥)		0.05 미만	0.15 미만	0.3 미만	0.45 미만	염색, 인쇄
니켈 및 그 화합물 (mg/㎥)		0.01 미만	0.2 미만	0.4 미만	0.6 미만	염색, 인쇄
수은 및 그 화합물 (mg/㎥)		0.0005 미만	0.01 미만	0.02 미만	0.03 미만	염색, 인쇄
디클로로메탄 (ppm)		0.5 미만	5 미만	10 미만	15 미만	염색
사염화탄소 (ppm)		0.1 미만	0.3 미만	0.6 미만	0.9 미만	염색
클로로포름 (ppm)		0.1 미만	0.5 미만	1 미만	1.5 미만	염색

□ 복합악취(희석배수)

구 분	신기술(공법) 적용기준				적용 분야
	Ⅰ등급	Ⅱ등급	Ⅲ등급	Ⅳ등급
배 출 구 (기타지역)	210배 미만	250배 미만	305배 미만	350배 미만	아스콘, 염색, 인쇄